# Саморобний online-UPS для роутера на базі 12В безперебійника для ПК

Писати багато не буду, але ідея така: заживити модем і роутер від 12В батарей упса ПК напряму, використовуючи між споживачами лише стабілізатори постійної напруги типу XL6019 Step-Up / Down DC-DC:
=> https://arduino.ua/prod2399-preobrazovatel-ponijaushhiipovishaushhii-5-40v-3a-na-xl6019

* взагалі, в мене трішки інша моделька і там виявився бракований змінний резистор (той що крутиться викруткою) тому я його випаяв і замінив на постійний, підібравши опір з розрахунку приблизно 1кОм = 1В корекції (більше опір - більше вихідне значення, тобто я поставив близько 12 кОм, але це тільки мій гаджет)
* стосовно перепайки елементів опору, відкопав олдовий асет Б/В резисторів (посилання - внизу) потрібних в мене не знайшлось, тому зібрав послідовно з тих що були

Окрім роутера і оптичного терміналу (які я планую повісити на спільний контур першого стабіка) в мене ще є одно-платник на 5В/2А. Раніше, я зробив для нього USB спайку через реле:
=> diy-router-ups-based-on-usb-power-bank.gmi Саморобний UPS для роутера на базі пауер-банку USB
тому використав для нього плату типу AOC548:
=> https://arduino.ua/prod2226-ponijaushhii-preobrazovatel-5v-3a-s-usb-vihodom
* в мене інша модель, але принцип той же

Вийшло ось таке: два окремі стабілізатори на різні напруги, сумарним споживанням до 4А:

=> diy-online-router-ups-based-on-interactive-pc-ups/dc-dc-array.webp Понижуючий DC/DC масив

Спеціально зробив контур відкритим для тестувань і можливих модифікацій. Мікросхеми посадив на термо-клей, щоб випадково не відійшли контакти (на цей випадок в мене також на самому акумуляторі додано запобіжник від короткого замикання). Термо-клей може поплити у разі виходу з ладу і перегріву, це виключно прототип, не робіть такого, якщо не плануєте наглядати за девайсом!

На практиці, роутер + термінал споживають близько 0.5А і одно-платник - 0.2, тобто 0.7 сумарно. На UPS паралельно встановлено дві батареї по 9А/год кожна. Сумарний час автономної роботи - рахуйте самі. А на практиці побачимо, бо є сумніви стосовно обробки такої логіки контролером заряду батарей, але я сподіваюсь він перемикатиме реле як тільки вольтаж на акумах сягне "зарядженого" значення, у той час як 0.7А на фоні потужності мого пристрою можна знехтувати.

## Посилання

=> https://devzone.org.ua/topic/samorobnyy-online-ups-dlia-routera-na-bazi-12v-bezperebiynyka-dlia-pk Веб-адаптація цього матеріалу з коментарями на DevZone

### Дивіться також

=> recycled-resistors-asset.gmi Олдовий асет Б/В резисторів
=> ecokraft-water-ppm.gmi Заправив акумулятор питною водою
=> diy-router-ups-based-on-usb-power-bank.gmi Саморобний UPS для роутера на базі пауер-банку USB