# Особливості обслуговування контуру опалення в мороз

Думаю, сьогодні багато хто користується автономним котлом опалення - в будинках та квартирах.

Під час довготривалих відключень світла, в мороз (скажімо, -20) рано чи пізно виявляються слабкі місця та з'являється новий досвід, яким я хочу поділитись з іншими, перш аніж вони наступлять на мої граблі та влетять в копійку.

## Виявлення та усунення протягів

Варто пошукати тріщини в стінах, на час морозів заклеїти канцелярським скотчем отвори вентиляції, з яких при вихолоджені може сіфонити холодне повітря прямо на батареї. У себе я взагалі за батареєю знайшов дірку в стіні гіпсокартону біля кріплення з якої дуло як з вентилятора, та просто заткнув її ганчіркою.

## Віддалені / кінцеві батареї в контурі

В мене вже був випадок, коли в холодному приміщенні остання конвекційна батарея в контурі тріснула під час тривалого простою під холодним вікном. Тоді, лід розпер її секції та дав протік на місці прокладки там. Після інциденту, я вирішив купити нову батарею, хоча можна було б заморочитись заміною сегментів.

Після цього, почав її накривати ковдрою під час вимикання світла та розкривати коли світло є, щоб приміщення встигало нагріватись. Але згодом усвідомив неефективність такого способу і зробив з картонної коробки широке підвіконня, якого там не було раніше взагалі (прогугліть тему стосовно конвекції в приміщенні та роль підвіконня - зокрема)

=> maintaining-heating-circuits-during-frost/diy-windowsill-from-cardboard-box.webp Саморобне широке підвіконня з картонної коробки
* як можна побачити, батарея також знаходиться в такому "гнізді" що його бажано тимчасово розібрати, інакше тепле повітря з приміщення туди не потрапляє взагалі
* зауважу, що картонне підвіконня не лежить на батареї а зафіксоване саморізами на 5 см вище для циркуляції повітря; для нормальної роботи - конвектор має вільно дихати

Таким чином, максимально ефективно обігрівається приміщення і потім віддає тепло назад в радіатор, затримуючи тим само замерзання води в ньому.

Скло вікна я притеплив з середини, щоб запобігти "конкуреції":
=> insulating-windows-with-polystyrene.gmi Мій лайфхак з утеплення вікон полістироловими плитами

## Правильний нагрів після розмороження

Після більш як 12 годин з морозом на вулиці в -15, та само батарея знову замерзла і я оперативно побіг її заливати окропом, попередньо накривши ганчірками щоб ті собою відігрівали увесь її корпус.

Конфуз стався тоді, коли батарея розмерзлась і через неї хлинула гаряча вода з робочого контуру. Так, частина батарей в приміщенні - цей час працювали і температура в контурі сягала 80 градусів!

Поки я побіг зкручувати котел, коли повернувся, алюмінієва труба дала повздовжню тріщину, але при цьому не розірвалась:
=> maintaining-heating-circuits-during-frost/pipe-burst-due-to-expansion.webp прорив труби через температурне розширення (фото)

Тому пишу цей нотайс для тих, в кого такі само ситуації: завчасно знизьте температуру в котлі, якщо він працює і поступово її піднімайте скажімо від 40 до 60 і більше, даючи батареї поступово відігрітись та пройти свій коефіцієнт розширення металу поступово.

Також, не змочуйте алюмінієві батареї окропом, так як це було в чавуновому совку, а нагрівайте воду до 50-60 градусів, власне як це (не дарма) робив з алюмінієвим карбюратором генератора:
=> starting-gasoline-generator-in-freezing-conditions.gmi Запуск бензинового генератора в мороз

## Контроль тиску

Так як усі викручують котли на максимум, раджу контролювати тиск, адже при високому нагріві він зростатиме і може пошкодити інші слабкі, не помітні досі місця.

Для цього на холодних трубах я зливаю воду до 0.5 bar. Це мало, може не у всіх електроніка дозволятиме стартувати котел, але в мене працює і в процесі роботи, тиск в контурі після нагріву до 70-80 градусів підіймається до 1.2-1.8 bar.

### Аварійне відновлення тиску в контурі опалення

Можна в зайве злити воду або вона витіче сама через полопані труби. Без робочого водопостачання не вийде її докачати з водопровідного контуру, навіть якщо в мережі є напруга то води може не бути.

На цей випадок, я прикрутив до зливного колектора трубку по діаметру і планую в неї закачувати воду гумовою грілкою або півтора-літровою пластиковою пляшкою, приєднавши інший кінець трубки до кришки через термо-клей (старий перевірений метод з'єднання гідравліки)

=> maintaining-heating-circuits-during-frost/alternative-method-of-manual-water-supply-to-the-heating-circuit.webp альтернативний спосіб ручної подачі води у контур опалення (фото)
* фото монтажу кришки може додам згодом, бо поки сподіваюсь обійтись гумовою грілкою, на якій є зручний конектор від клізми

Знаю, що заливати воду через відстійний фільтр - це дурість, але такі умови, тут я планую спочатку злити бруд (разом з повітрям з трубки, що більш важливо) і вже потім загнати в контур воду з низу пляшки, маніпулюючи краном. Сподіваюсь, об'єму води та сил в руках на згаданий вище тиск вистачить, головне не загнати туди повітря. Як варіант, можна ще використати 12-вольтову турбіну, а ще краще - підлаштований заздалегідь велосипедний насос, якщо знайдеться ємність глибша за його довжину.

## Техніка безпеки

Коли розморожуєте труби, пам'ятайте: поряд хтось робить те само, дехто - користується різними кустарними способами типу кип'ятильника з дротів підключених до фази. Тому, торкаючись батарей опалення в таких ситуаціях, потрібне сухе взуття з гумовими підошвами а також мінімізація контакту з різними об'єктами заземлення - кахель, стіни, електроприлади.

Не менш важливим моментом, про який я забув і поплатився - робота з холодною водою: два дні і готово, заробив бронхіт. Рекомендую взагалі не чіпати воду руками і користуватись шваброю для витирання підлоги; ганчірки я кидав на таз, накритий решіткою від котячого лотка, таким чином, вода стікає сама і її не потрібно викручувати руками. Теоретично, можна взагалі закинути шваброю в пральну машину на віджимання - здоров'я дорожче.

## Суспільна оптимізація

В поточних екстремальних умовах, потрібні запчастини можуть бути відсутні або дороговартісні, щоб придбати їх усі на запас. До того ж на ринках зараз ніхто не буде в мороз або серед ночі чекати мокрого покупця; опалювальна система не буде чекати доставки з Розетки.

### Локальні реєстри запасних частин

На мою думку, сусідам варто об'єднуватись в колективи менші за ОСББ, і таким чином оптимізувати енергопостачання до турбін котлів на локальному рівні. Наприклад, невеличкий побутовий генератор здатен забезпечити енергією котли та зарядні пристрої мінімум чотирьох квартир на поверсі.

Варто мати під рукою ремонтні комплекти - от як пінопласт з піною для латання пошкоджень вікон, запасні відрізки труб різних діаметрів, перехідники, клей для ремонту пошкоджень мокрих труб, електричні дроти від побутового брухту. Це може бути на обліку спільнот для оптимального розподілення за потребою і без звернення за допомогою до без того навантажені комунальні служби.

### Локальні засоби комунікації

Для комунікації під'їзду, краще заздалегідь подбати про локальні мережі, наприклад, засобами автоматичного маршрутизатора Yggdrasil або Reticulum, адже той же Viber потребує з'єднання через Інтернет, бо його сервери географічно розташовані в "теплих краях" які в один момент можуть просто стати не доступними через обрив ліній або через вихід з ладу енергосистеми провайдера, не кажучи про GSM.

На вищому рівні обміну інформацією - в нагоді стануть "примітивні" протоколи обміну інформацією типу IRC або XMPP, які через свою простоту є енергоефективними (без цих ваших параноїдальних TLS). На щастя, зараз повно мобільних застосунків, які розробляються ентузіастами, а роутер сумісний з OpenWrt знайдеться в кожного.

Локальні мережі та мікро-спільноти можуть стати критично необхідними, цього разу не заради розваг, а заради виживання в екстремальних умовах. Якщо саме зараз люди не реорганізуються між собою, то й надалі залежатимуть від когось. Мені дуже шкода, що вирішивши свої проблеми, я не можу допомогти комусь, про кого я просто не знаю в радіусі 500м - сьогодні сусіди не знають одне одного але знають про когось за океаном.

Матеріал вийшов практично-теоретичним, надалі я планую описані вище наміри організувати у своєму ареалі, сподіваюсь, інші зроблять те само і так, спільними силами та допомогою одне одному - переможемо.

Тримайтесь.