# Оптимізація енергоспоживання в середовищі GNOME

В умовах перебоїв з електропостачанням, дібрався й до оптимізації середовища GNOME бо останнім часом запустити десктоп в мене можливості немає взагалі - сиджу більшість часу на батареї з нетбуком.

Нижче деякі нотатки, щоб потім не забути повернути назад. Наскільки вони ефективні на практиці - поки не знаю, але думаю в них є сенс, щоб спробувати.

## Режим споживання

Найпомітніша комплексна опція, доступна з правого кута меню:

> Power Mode : Power Saver

## Зменшення частоти оновлення екрану

> Settings > Display > Refresh Rate : 40.01 Hz

=> https://linux.org.ua/index.php?topic=12341.0 Моє питання щодо доречності на LOU

## Вимкнення зайвих функцій пошуку

Це стосується як основного меню (пошук по файлам, закладкам, програмним інтеграціям) так і самих програм (наприклад в браузері Firefox можна вимкнути чимало функціональності з авто-доповнення)

* треба розкрити тему прикладами за нагоди, бо я ще вимикав фонову службу взагалі, але забув яку саме

## Вимкнення анімацій

Тут я поставив dconf-editor, де вимкнув анімації вікон:

> /org/gnome/desktop/interface : enable-animations

## Оптимізація бекенду GTK

Поки не дібрався, але в мене є поки теоретичні наміри знизити частоту оновлення фреймів середовища GTK, а звідти - сумарне споживання енергії програмами на його основі.

Іншими словами, програми запускають петлі прослуховування подій (англ. "event loops"), коли я тільки починав розробку то наплодив чимало таких споживачів процесорного часу, замість використання вказівників (англ. "pointers"). Думаю не один такий, і це в мене ще був відносно потужний комп. Сучасні "вайб-кодери" на геймерських коритах взагалі не чули про заощадження циклів запису SSD, оптимізацію пам'яті та процесорного часу.

Наскільки це можливо зробити на бекенді GTK через якийсь dconf і без використання API програм - ще не знаю, але спробую в цій темі розібратись. Думаю, що глобальне середовище має містити такі конфіги, TODO.

## Інше

Не пов'язані напряму з GNOME, але релевантні в контексті енергозаощадження, поради.

### Let's decrypt

Впровадження TLS на публічні дані викликає в мене дедалі більше роздратування. Просто звертаю увагу на опціональне використання HTTP замість HTTPS там, де це можливо: радіо, відео стріми та інше.

Частково освітлював цю тему в контексті примусового шифрування Yggdrasil, через що я більше не користуюсь локально встановленим роутером, пересилаючи запити 0200::/7 на проксі-сервер:

=> thoughts-on-tls-on-yggdrasil-and-mycelium-networks.gmi Думки стосовно TLS в мережах Yggdrasil та Mycelium

Схожу параноїдальну болячку має й протокол Gemini, через що я знову задумуюсь про використання форку Geminict або повернення до протоколу Nex, хоча він - не зручний для інтерактивних ресурсів і ще більш далекий від заміни собою Веб:

=> nex-lightweight-gemini-alternative.gmi Протокол NEX - легка альтернатива Gemini

## Дивіться також

=> diy-online-router-ups-based-on-interactive-pc-ups.gmi Саморобний online-UPS для роутера на базі 12В безперебійника для ПК
=> diy-router-ups-based-on-usb-power-bank.gmi Саморобний UPS для роутера на базі пауер-банку USB